Kołobrzeg, dn. 31.10.2011 r.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich przy ul. ppor. E. Łopuskiego 15 w Kołobrzegu zaprasza do złożenia oferty na remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Ofertę proszę złożyć w kancelarii szkoły – pok. nr 8 w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 10.11.2011 r. do godz. 15:00.**

 W sprawie wszelkich niezbędnych informacji proszę o kontakt pod nr **tel/fax 94 35 221 31,** e-mail : sp3kolobrzeg@gmail.com . Uprawnioną osobą do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, wyjaśniania i udzielania wszelkich informacji związanych
z przedmiotem zamówienia jest **Pani Iwona Sołanko** – kierownik gospodarczy - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu ul. ppor. E. Łopuskiego 15, tel. 94 35 221 31,
e-mail: i.solanko@sp3kg.pl

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich przy ul. ppor. E. Łopuskiego 15
w Kołobrzegu zaprasza do złożenia oferty na remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Zakres prac winien obejmować:

1. **Roboty budowlane:**

- Rozebranie obicia ścian z płyty meblowej ( parter, I piętro, II piętro ) – razem 4,050 m2

- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ( piwnice) – 2,250 m2

- Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki ( piwnice) – 2,20 m2

- Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5 m2 na ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej ( parter, I piętro, II piętro ) – razem 6,191 m2

- Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej ( piwnice, parter, I piętro, II piętro ) – razem 2,546 m2

- Zamurowanie istniejących wnęk o grubości ponad ½ cegły zamurowanie wnęk cegłami klinkierowymi na zaprawie cementowo-wapiennej ( piwnice, parter, I piętro, II piętro ) – razem 1,255 m3

- uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich ( parter, I piętro, II piętro ) – razem 3,000 m2

- Dwukrotne malowanie farbami tynków wewnętrznych ścian ( parter, I piętro, II piętro ) – razem 3,000m2

- Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych o wym. 15 x 15 cm ( piwnice ) – 1,000 m2

- uzupełnienie obicia ścian płytą meblową ( parter, I piętro, II piętro ) – razem 4,050 m2

**2. Roboty instalacyjne demontażowe :**

- Demontaż hydrantu ściennego średnicy 50 mm – 4 szt.

- Demontaż szafki hydrantowej wnękowej – 4 szt.

- Demontaż węża hydrantowego - 4 szt.

**3. Roboty instalacyjne montażowe :**

- Kolana stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych w sieciach przeciwpożarowych – 4 m

- Zwężki stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50/25 mm o połączeniach gwintowanych w sieciach przeciwpożarowych – 4 m

- Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych w sieciach przeciwpożarowych ( piwnice, parter, I piętro, II piętro ) – razem 1,800 m

- Hydrant wewnętrzny ( tożsame lub nie gorsze niż typ HW -25 W-30 SLIM GREEN z zaworem hydrantowym o średnicy nominalne 25 mm z wężem półsztywnym i wężem długości 30 m ); montowane we wnęce – kolor RAL 9010 biały – 4 szt.

- Próba szczelności instalacji wodociągowej o średnicy do 65 mm - 60,000 m

- Płukanie instalacji wodociągowych o średnicy do 65 mm – 60,000 m

 - Opróżnienie z wody instalacji wodociągowej o średnicy od 65 mm do 80 mm – 60,000 m

Ofertę proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2011 r. do godz. 15:00 w kancelarii szkoły – pok. nr 8.

Oferta winna zawierać cenę netto i cenę brutto .
Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na **18.11.2011 r.**
Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na **30.11.2011 r.**

 Dyrektor szkoły

 *mgr Iwona Olszewska*